|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **陕西锌业有限公司竞价物资报价单** | | | | | | |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 一级高铝浇注料 | 锌粉2000kVA（8#）电炉筑炉炉料配套使用 | 4 | 吨 |  |  |
| 2 | 炉喉口专用浇注料 | 1 | 吨 |  |  |
| **序号** | **图号** | **名称 （锌粉2000kVA**（8#）**电炉炉顶拱顶砖）** | **数量** | **单位/吨** |  |  |
| 1 | TX35219.2.1-3 | 拱顶砖2（一级高铝） | 125块 |  |  |  |
| 2 | TX35219.2.1-4 | 拱顶砖3（一级高铝） | 152块 |  |  |  |
| 3 | TX35219.2.1-5 | 拱顶砖4（一级高铝） | 153块 |  |  |  |
| 4 | TX35219.2.1-6 | 拱顶砖5（一级高铝） | 165块 |  |  |  |
| 5 | TX35219.2.1-7 | 拱顶砖6（一级高铝） | 158块 |  |  |  |
| 6 | TX35219.2.1-8 | 拱顶砖7（一级高铝） | 158块 |  |  |  |
| 7 | TX35219.2.1-9 | 拱顶砖8（一级高铝） | 190块 |  |  |  |
| 8 | TX35219.2.1-10 | 拱顶砖9（一级高铝） | 189块 |  |  |  |
| 9 | TX35219.2.1-11 | 拱顶砖10（一级高铝） | 189块 |  |  |  |
| 10 | TX35219.2.1-12 | 拱顶砖11（一级高铝） | 189块 |  |  |  |
| 11 | 筑炉费 | 电炉拱顶整套 | 1 | 套 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| **一级高铝砖国家标准即（AI2O≥75%,显气孔率≤24%，常温耐压强度≥60MPa,荷重软化温度≥1520℃，耐火度≥1700℃，体积密度≥2.5g/cm3,加热永久线变化率1500℃\*2h,0.4-0.2** | | | | | | |
| **备注：报价单位交货时间（2024年09月20日前到货）** | | | | | | |
| 1、报价单填写说明：竞价方在报价栏填报单价以及合计金额。 | | | | | | |
| 填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章。 | | | | | | |
| 2、保证金的交付说明： | | | | | | |
| （1）若竞价方在竞购方账户中存有该项目的竞价保证金，不再另行支付保证金，竞价方只须 | | | | | | |
| 出具委托函，委托竞购方将其存在竞购方保证金账户中的金额转为此次竞价保证金，否则竞 | | | | | | |
| 价报价单无效。 | | | | | | |
| （2）若竞价方在竞购方账户中没有该项目的竞价保证金，须支付该项目的竞价保证金。若如 | | | | | | |
| 竞价单位在竞购方尚有货款的，可出具委托函，委托竞购方将其货款中的部分金额转为此次 | | | | | | |
| 竞价保证金。若竞购方所欠竞价方货款资金不足以冲抵此项目的竞价保证金时，竞价方须另 | | | | | | |
| 行足额缴纳保证金，否则竞价报价单无效。 | | | | | | |
| |  | | --- | | 参与竞价方（盖章）： | | 法人（委托人）签字： | | 参与竞价时间： 年 月 日 | | | | | | | |
| **委托书** | | | | | | |
| 陕西锌业有限公司： | | | | | | |
| 兹有我公司参与贵公司于 年 月 日发布的 竞价项目，委托贵公 | | | | | | |
| 司将（□尚欠我公司货款□前期在贵公司保证金账户中存有保证金）¥ 元大写 | | | | | | |
| 转为此竞价保证金。 | | | | | | |
| 特此委托 | | | | | | |
| 参与竞价方（盖章）： | | | | | | |
| 法人（委托人）签字： | | | | | | |
| 参与竞价时间： 年 月 日 | | | | | | |